2021年9月海南省测震台网运行情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **台站名称** | **运行率**  **（%）** | **波形记录情况** | **编目日志** | **工作日志**  **填写情况** | **维修日志**  **填写情况** | **脉冲标定** | **故障原因** |
| 1 | 白沙台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 2 | 白石岭台 | 99.46 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 3 | 澄迈台 | 90.49 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于通讯故障导致断记 |
| 4 | 定安台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 5 | 东方台 | 94.66 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于网络故障导致断记 |
| 6 | 尖峰岭台 | 94.64 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于网络故障导致断记 |
| 7 | 九所台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 8 | 临高台 | 98.14 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 9 | 陵水台 | 93.67 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于网络故障导致断记 |
| 10 | 那大台 | 99.86 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 琼海台 | 87.32 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于台站烈度速报设备安装导致断记 |
| 12 | 青山岭台 | 98.24 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 13 | 七星岭台 | 94.43 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于台站烈度速报设备安装导致断记 |
| 14 | 琼中台 | 96.28 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 15 | 三亚台 | 99.56 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 16 | 松林岭台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 17 | 万宁台 | 77.07 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于遭到雷击导致断记 |
| 18 | 翁田台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 19 | 五指山台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 20 | 西沙台 | 99.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 21 | 火山口 | 99.81 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 22 | 永茂岭 | 99.73 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 23 | 演丰台 | 91.61 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于台站烈度速报设备安装导致断记 |
| 24 | 三江台 | 90.46 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 由于台站烈度速报设备安装导致断记 |