2021年12月海南省地球物理台网运行情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **台 站** | **仪器名称** | **仪器型号** | **运行率（%）** | **连续率** | **完整率（%）** | **工作日志填写情况** | **观测日志填写情况** | **数据预处理情况** | **跟踪分析工作完成率** | **备注** |
| **（%）** |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 98.12  | 98.06  | 98.06  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 由于仪器数采箱故障，12日18:06-13日08:33仪器断记导致缺数. |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100.00  | 99.98  | 99.98  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 15日15:06-15:16对地电场仪进行月检查，造成断记。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100.00  | 99.99  | 99.99  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口向荣村台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 22 | 海口向荣村台 | 水温仪 | SZW-2 | 100.00  | 100.00  | 99.90  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 9日08:39-08:57,数据有突跳,28日15:37-16:03受水位校测影响，导致数据有突跳，已处理成缺数。 |
| 23 | 海口向荣村台 | 气象三要素观测仪 | RTP-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 24 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 25 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 27 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | RTP-2 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 30 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 31 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 32 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 33 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 34 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.60  | 99.86  | 99.51  | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 17日在09:10-10:30出现干扰,26日14:22-15:35对仪器进行季检，删除错误数据。 |
| 36 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 37 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 99.60  | 99.69  | 99.52  | 正常 | 正常 | 正常 | - | 14日仪器自动断记。 |