|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 品牌型号 | 备注 |
| 1 | 密闭冷通道 | 套 | 2 | Keydak（金盾） | 1位双排位封闭冷通道微模块 |
| 2 | 服务器机柜 | 套 | 4 | Keydak（金盾） | 机柜15-18 |
| 3 | PDU | 条 | 4 | Keydak（金盾） | 交流PDU(A路) |
| 4 | PDU | 条 | 4 | Keydak（金盾） | 交流PDU(B路) |
| 5 | 顶部走线槽 | 个 | 8 | Keydak（金盾） |  |
| 6 | 微模块底座2型 | 个 | 4 | 定制 | 600宽设备底座 |
| 7 | 静态转换开关 | 个 | 2 | 定制 | 20KW静态转换双电源控制器 |
| 8 | 双电源进线输入输出 | 个 | 2 | 定制 | 20KW双电源回路控制器 |
| 9 | 电缆 | 米 | 20 | 广深电缆 | AP2列头柜到新增双电源进线输入输出 |
| 10 | 电缆 | 米 | 50 | 广深电缆 | 新增双电源进线输入输出开关箱至新增机柜PDU插排 |
| 11 | 接口 | 项 | 1 | 纵横通 | 485接口开发兼容 |

**海南地震台预警机房扩容项目采购清单**