**海南省地震局青山岭、演丰等5个站点信道租用服务项目需求方案**

**一、项目需求**

依据《国家地震烈度速报与预警工程—国家和省级中心建设指南》技术要求，我单位发起青山岭台、演丰台、澄迈台、琼海台、万宁台5个站点信道租用服务项目。本项目需要租赁5条区间专线，服务期不超过36个月，通过专网实现海南省地震局烈度速报与预警改造基准站的传输和汇聚要求。

**二、需求清单**

（一）项目：数据专线；

（二）配置：2M数据专线，上下行网速均为2Mbps；

（三）数量：5条；

（四）业务需求说明：海南省地震局至各站点。

**三、服务标准**

1. 所有数据专线链路要求按MSTP/PTN接入模式（拟投标方接入设备全部提供以太网接口）；
2. 每个节点光纤入户，从入户到光端机（含光端机）前均由运营商提供并负责运行与维护。光猫设备电源要求为12V直流；
3. 投标方提供所有网点线路资源、光端机设备、协议转换设备及因设备接口不够，需要增配的设备接口或连接模块，以上线路资源、设备租用给发包方；
4. 所有专线后期可做有线、无线双备份传输；
5. 以上包含在总报价中。