海南省地震局车库楼三楼改造工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  | |  |  |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除木门 | | 樘 | 33 |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除金属窗 | | m2 | 11 |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除卫生间地面 | | m2 | 115.5 |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除卫生间墙砖 | | m2 | 82.5 |
| 5 | 021007004001 | 二次搬运 | 1、垃圾从楼上搬运至楼下  2、搬运内容：门窗、地砖及砂浆 | | m3 | 9.9 |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、垃圾弃运 | | m3 | 19.8 |
|  |  | 地面工程 |  | |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 20厚  2.面层材料品种、规格、颜色:600X600抛光地砖  （卧室） | | m2 | 190.3 |
| 8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 20厚  2防水要求:JS聚合物防水涂料 2厚  3.面层材料品种、规格、颜色:300X300哑光地砖（厨房） | | m2 | 24.2 |
| 9 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 20厚  2防水要求:JS聚合物防水涂料 2厚  3.面层材料品种、规格、颜色:300X300防滑地砖（卫生间） | | m2 | 28.6 |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 20厚  2.面层材料品种、规格、颜色:100X600防滑地砖 | | m2 | 21.78 |
| （招-表4） | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 墙面、天花工程 |  | |  |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子一遍、乳胶漆二遍 | | m2 | 1256.5 |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 20厚  2防水要求:JS聚合物防水涂料 2厚  3.面层材料品种、规格、颜色:300X300防滑地砖（卫生间） | | m2 | 115.5 |
|  |  | 门窗工程 |  | |  |  |
| 13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗  2、窗洞破损处修补  3、其他要求详见设计 | | m2 | 18.7 |
| 14 | 010802004001 | 防盗门 | 1、防盗门  2、门洞破损处修补  3、其他要求详见设计 | | m2 | 20.79 |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 |  | | m2 | 16.17 |
|  |  | 电气安装工程 |  | |  |  |
| 16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱  2.规格:1.2m\*0.9m  3.安装方式:墙上 | | 台 | 1 |
| 17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱  2.规格:详见设计图  3.安装方式:墙上 | | 台 | 11 |
| 18 | 030404019001 | 空气开关 | 1.名称:空气开关  2.型号:详见设计图  3.规格:详见设计图 | | 个 | 33 |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关  2.型号:详见设计图  3.规格:详见设计图 | | 个 | 33 |
| 20 | 030601004001 | 电表 | 1.名称:电表  2.型号:详见设计图  3.规格:详见设计图 | | 台 | 33 |
| 21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆YJV-4\*25+1\*16 | | m | 25 |
| 22 | 030411004003 | 配线 | 1、BV-3\*10 | | m | 330 |
| 23 | 030411004001 | 配线 | 1、绝缘电线BV-3\*4 | | m | 220 |
| 24 | 030411004002 | 配线 | 1、绝缘电线BV-3\*1.5 | | m | 330 |
| （招-表4） | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |
|
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1、pcDN50 | | m | 25 |
| 26 | 030411001002 | 配管 | 1、pcDN32 | | m | 330 |
| 27 | 030411001003 | 配管 | 1、pcDN25 | | m | 550 |
| 28 | 080807007001 | 线槽 | 1、开槽 | | m | 905 |
| 29 | 030703022001 | 排风扇 | 1、排气扇更换  2、规格详见设计图 | | 个 | 11 |
|  |  | 给排水安装 |  | |  |  |
| 30 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆更换 | | 组 | 11 |
| 31 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、水龙头更换 | | 个 | 132 |
| 32 | 031001006001 | 塑料管 | 1、给排水管更换 | | m | 66 |
| 33 | 01B001 | 大理石台面 | 1、更换大理石台面1m\*0.6m，双层 | | m2 | 6.6 |
|  |  | 材料二次搬运 |  | |  |  |
| 34 | 011707004001 | 二次搬运 | 1、大理石二次搬运 | | m2 | 13.2 |
| 35 | 011707004002 | 二次搬运 | 1、陶瓷块料二次搬运 | | m2 | 380.38 |
| 36 | 011707004003 | 二次搬运 | 1、 中砂二次搬运 | | m3 | 2.2 |
| 37 | 011707004004 | 二次搬运 | 1、 水泥二次搬运 | | t | 1.95 |
| 38 | 011707004005 | 二次搬运 | 1、门窗二次搬运 | | 100m2 | 92.62 |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | | | 材料量 | |
| 1 | 综合人工 |  | 工日 | | | 293.93576 | |
| 2 | 综合人工 |  | 工日 | | | 353.07206 | |
| 3 | 综合人工 |  | 工日 | | | 10.2366 | |
| 4 | 给排水管更换 |  | m | | | 66 | |
| 5 | 洞口修补 |  | m2 | | | 55.66 | |
| 6 | 合金钢钻头 |  | 个 | | | 3.564 | |
| 7 | 其他材料费 |  | 元 | | | 324.27211 | |
| 8 | 水 |  | m3 | | | 7.96165 | |
| 9 | 水 |  | m3 | | | 3.02652 | |
| 10 | 其他材料费 |  | 元 | | | 87.41958 | |
| 11 | 电 |  | kw·h | | | 15.40116 | |
| 12 | 中砂 |  | m3 | | | 2.20256 | |
| 13 | 防腐油 |  | kg | | | 11 | |
| 14 | 铁件 | 综合 | kg | | | 19.91245 | |
| 15 | 扣件 |  | 个 | | | 1.38215 | |
| 16 | 42.5(R)水泥 |  | kg | | | 3.3 | |
| 17 | 石料切割锯片 |  | 片 | | | 0.35343 | |
| 18 | 白棉纱 |  | kg | | | 5.2976 | |
| 19 | 32.5(R)白水泥 |  | t | | | 0.02714 | |
| 20 | 水泥膏 |  | m3 | | | 2.14023 | |
| 21 | 32.5(R)水泥 |  | t | | | 1.91664 | |
| 22 | 石料切割锯片 |  | 片 | | | 0.77792 | |
| 23 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | | | 197.41788 | |
| 24 | 100X600防滑地砖 | 100\*600 | m2 | | | 22.2156 | |
| 25 | 300X300防滑地砖 | 300\*300 | m2 | | | 29.315 | |
| 26 | 300X300哑光地砖 | 300\*300 | m2 | | | 24.805 | |
| 27 | 600X600抛光地砖 | 600\*600 | m2 | | | 195.0575 | |
| 28 | 油灰 |  | kg | | | 16.5 | |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | | | 材料量 | |
| 29 | 红丹防锈漆 |  | kg | | | | 2.72896 |
| 30 | 油漆溶剂油 |  | kg | | | | 0.29464 |
| 31 | 锯条 |  | 根 | | | | 1.1 |
| 32 | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 3\*30\*300 | 个 | | | | 196.3948 |
| 33 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | | | | 32.37097 |
| 34 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 | | | | 46.59113 |
| 35 | 铝合金平开门 |  | m2 | | | | 15.52967 |
| 36 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | | | | 2.01455 |
| 37 | 钢质防盗门 |  | m2 | | | | 20.3347 |
| 38 | 角钢 | 50 | t | | | | 0.16434 |
| 39 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | | | | 17.84541 |
| 40 | 大理石 |  | m2 | | | | 6.996 |
| 41 | 膨胀螺栓 | M10\*80 | 套 | | | | 8.0784 |
| 42 | 塑料管 | DN15 | m | | | | 2.2 |
| 43 | 塑料内螺纹弯头 | DN15 | 个 | | | | 22.22 |
| 44 | 膨胀螺栓 | M8\*100 | 套 | | | | 22.66 |
| 45 | 42.5(R)白水泥 |  | kg | | | | 2.75 |
| 46 | 河砂 |  | m3 | | | | 0.022 |
| 47 | 防水涂料 | JS | kg | | | | 726.15312 |
| 48 | 砂纸 |  | 张 | | | | 126.9065 |
| 49 | 白水泥 |  | kg | | | | 11.8965 |
| 50 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | | | | 16.47954 |
| 51 | 棉纱 |  | kg | | | | 1.21275 |
| 52 | 面砖 | 300\*600 | m2 | | | | 121.275 |
| 53 | 室内成品腻子粉 |  | kg | | | | 2564.7678 |
| 54 | 108内墙涂料 |  | kg | | | | 478.85215 |
| 55 | 玻璃胶 | 300mL | 支 | | | | 1.76022 |
| 56 | 热轧薄钢板 | δ4.0 | t | | | | 0.00066 |
| 57 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | | | | 4.60152 |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | | | 材料量 | |
| 58 | 钢脚手架管 |  | | | kg | 11.8111 | |
| 59 | 木脚手板 |  | m3 | | | 0.12565 | |
| 60 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | | | 0.7539 | |
| 61 | 其他材料费 |  | 元 | | | 39.1375 | |
| 62 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | | | 16.5 | |
| 63 | 低碳钢电焊条 | J422(综合) | kg | | | 3.45 | |
| 64 | 白布 |  | kg | | | 1.775 | |
| 65 | 钢锯条 |  | 条 | | | 9.05 | |
| 66 | 棉纱 |  | kg | | | 11.78 | |
| 67 | 汽油(综合) |  | kg | | | 21.98 | |
| 68 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | | | 0.025 | |
| 69 | 平垫铁(综合) |  | kg | | | 1.85 | |
| 70 | 标志牌塑料扁形 |  | 个 | | | 1.5025 | |
| 71 | 镀锌扁钢(综合) |  | kg | | | 32.52 | |
| 72 | 电力复合酯 |  | kg | | | 6.57 | |
| 73 | 电气绝缘胶带 | 18mm\*10m\*0.13mm | 卷 | | | 14.19 | |
| 74 | 自粘性塑料带 | 20mm\*20m | 卷 | | | 1.3 | |
| 75 | 塑料管 | 综合 | kg | | | 1.9 | |
| 76 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | | | 0.87 | |
| 77 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | | | 70.118 | |
| 78 | 酚醛调和漆 | (各色) | kg | | | 0.38 | |
| 79 | 醇酸防腐漆 | C53-1 | kg | | | 0.02 | |
| 80 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | | | 24.36 | |
| 81 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | | | 9.9 | |
| 82 | 普通钻头 | φ4~6 | 支 | | | 6.6 | |
| 83 | 尼龙扎带(综合) |  | 根 | | | 132 | |
| 84 | 半圆头镀锌螺栓 | M(2~5)\*(15~50) | 套 | | | 132 | |
| 85 | 记号笔 |  | 支 | | | 6.6 | |
| 86 | 塑料号牌 |  | 个 | | | 39.6 | |
| 87 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | | | 66.99 | |
| 88 | 硬铜绞线 | TJ-10mm2 | kg | | | 1.65 | |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | | 单位 | | 材料量 | |
| 89 | 镀锌电缆吊挂 | 3\*50 | 套 | | | 1.7775 | |
| 90 | 硬脂酸 |  | kg | | | 0.025 | |
| 91 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | | | 0.25 | |
| 92 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | | | 0.05 | |
| 93 | 沥青绝缘漆 |  | kg | | | 0.025 | |
| 94 | 镀锌电缆卡子 | 2\*35 | 套 | | | 5.855 | |
| 95 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | | | 0.4 | |
| 96 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | | | 0.025 | |
| 97 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | | | 48.4 | |
| 98 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | | | 0.308 | |
| 99 | 镀锌铁丝 | φ1.1~2.2 | kg | | | 6.335 | |
| 100 | 锡基纤料 |  | kg | | | 4.29 | |
| 101 | 粘合剂 |  | kg | | | 0.905 | |
| 102 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | | | 142.065 | |
| 103 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | | | 85.239 | |
| 104 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | | | 6.4575 | |
| 105 | 半圆头镀锌螺栓 | M(2~5)\*(15~50) | 个 | | | 6.864 | |
| 106 | 木螺钉 | d(2~4)\*(6~65) | 个 | | | 46.2 | |
| 107 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | | | 15.114 | |
| 108 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BV-2.5mm2 | m | | | 6.71 | |
| 109 | 水龙头 |  | 个 | | | 133.32 | |
| 110 | 洗脸盆及排水附件 |  | 套 | | | 11.11 | |
| 111 | 角型阀(带软接管) | DN15 | 套 | | | 22.22 | |
| 112 | 洗脸盆冷热水嘴 |  | 个 | | | 11.11 | |
| 113 | 成套配电箱 |  | 台 | | | 11 | |
| 114 | 成套配电箱1.2m\*0.9m |  | 台 | | | 1 | |
| 115 | 电表 |  | 台 | | | 33 | |
| 116 | 铜芯电力电缆YJV-4\*25+1\*16 |  | m | | | 25.25 | |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | | 单位 | | 材料量 | |
| 117 | 刚性阻燃管DN50 |  | | m | | 26.5 | |
| 118 | 刚性阻燃管DN32 |  | | m | | 349.8 | |
| 119 | 刚性阻燃管DN25 |  | | m | | 583 | |
| 120 | 绝缘电线BV-4 |  | | m | | 726 | |
| 121 | 绝缘电线BV-1.5 |  | | m | | 1148.4 | |
| 122 | 绝缘电线BV-3\*10 |  | m | | | 1039.5 | |
| 123 | 照明开关 |  | 套 | | | 33.66 | |
| 124 | 自动空气开关 | DW万能式 | 台 | | | 33 | |
| 125 | 排气扇 |  | 台 | | | 11 | |
| 126 | 其他机械费 |  | 元 | | | 967.524 | |
| 127 | 载重汽车 | 装载质量6t | 台班 | | | 0.2513 | |
| 128 | 折旧费 |  | 元 | | | 42.79944 | |
| 129 | 大修理费 |  | 元 | | | 5.93013 | |
| 130 | 经常修理费 |  | 元 | | | 26.09159 | |
| 131 | 人工 |  | 工日 | | | 6.8615 | |
| 132 | 电 |  | kWh | | | 135.12252 | |
| 133 | 汽油 |  | kg | | | 20.47756 | |
| 134 | 其他费用 |  | 元 | | | 0.84158 | |
| 135 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | | | 0.27664 | |
| 136 | 折旧费 |  | 元 | | | 9.77975 | |
| 137 | 检修费 |  | 元 | | | 2.31061 | |
| 138 | 维护费 |  | 元 | | | 7.18694 | |
| 139 | 人工 |  | 工日 | | | 0.47586 | |
| 140 | 柴油 |  | kg | | | 1.06086 | |
| 141 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | | | 43.9009 | |
| 142 | 电 |  | kW·h | | | 195.13394 | |
| 143 | 校验费 |  | 元 | | | 0.2583 | |
| 144 | 自卸汽车 | 装载质量(5t) 中 | 台班 | | | 0.6534 | |
| 145 | 石料切割机 |  | 台班 | | | 3.67081 | |
| 单位工程人材机汇总表  工程名称：海南省地震局车库楼维修工程 | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | | | 材料量 | |
| 146 | 高压绝缘电阻测试仪 | 量程为0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | | | 0.035 | |
| 147 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | | | 0.0175 | |
| 148 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 | | | 0.0175 | |
| 149 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | | | 0.29799 | |
| 150 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | | | 3.195 | |
|  |  |  |  | | |  | |